**病房护理器具及通用小设备常规采购文件16**

发布时间：2022-11-7

重庆市第四人民医院（重庆市急救医疗中心）本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院常用病房护理器具及通用小设备的常规采购进行竞争性比选，现诚邀具有合格资质和良好配送能力的供应商参与竞争。

**一、项目内容**

包含但不限于本次采购项目，如有增加项目可自行增加。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品名** | **材质及技术要求** | **成交供应商数量** |
| 1 | 病房护理器具1 | 病历推车 | 1.主要材质：台面为ABS、抽屉为铝合金、不锈钢等2.颜色及样式符合医院现有同类产品，可根据医院要求调整3.抽屉采用优质滚珠滑道，抽拉时应静音、平稳、无倾斜、下垂等现象，经抗疲劳测试（提供滑道第三方检测报告）4.抽屉柜体表面抗菌处理：柜体金属材料表面符合WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥1.0，具有抗菌作用 (提供第三方机构检测报告予以证明)5.柜门采用阻尼铰链，具备阻尼和缓释吸合功能，打开关闭无噪音，亦防止柜门未锁时自动滑开，使用舒心 | 1名 |
| 2 | 服药车 |
| 3 | 抢救车 |
| 4 | 护理车 |
| 5 | 器械柜 |
| 6 | …… |
| 7 | 病房护理器具2 | 病历推车 | 1.主要材质：不锈钢2.样式可根据医院要求进行调整3.不锈钢要求材质均为304#不锈钢，厚度1.0mm-1.5mm（提供304材质证明文件）4.焊接工艺采用焊接机器人工艺（提供焊接机器人实物图片及购机发票复印件）5.抽屉采用优质滚珠滑道，抽拉时应静音、平稳、无倾斜、下垂等现象，经抗疲劳测试（提供滑道第三方检测报告）6.柜门采用阻尼铰链，具备阻尼和缓释吸合功能，打开关闭无噪音，亦防止柜门未锁时自动滑开，使用舒心 |
| 8 | 服药车 |
| 9 | 抢救车 |
| 10 | 护理车 |
| 11 | 器械柜 |
| 12 | …… |
| 13 | 电动吸引器 |  | 1.1最大负压值：≥0.09MPa1.2负压调节范围：0.02MPa-0.09MPa1.3抽气速度：≥40L/min1.4储液瓶：2500ml，2个1.5吸引泵：无油活塞泵 |
| 14 | 灯具 | 视力表灯 | LED光源 |
| 15 | 看片灯 | 1.规格分为单联、双联及多联2.光源：LED |
| 16 | 单头手术灯 | LED光源 |

**二、供应商资质要求**

2.1基本资格条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.2特定资格条件

2.2.1供应商为所投标产品制造商或经销商，若为经销商投标，须具备产品制造商直接授权的经销资格；

2.2.2须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》。

**三、商务要求**

3.1病房护理器具的质保期不少于3年（零配件需提供10年供应），其它产品的质保期则不少于1年；

3.2付款方式：经采购人验收合格后，采购人支付全部货款。

3.3提供所投产品在重庆的用户名单、联系人及联系电话。

**四、供应商须知**

4.1不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

4.2若未成交，本院无义务对各供应商做解释工作。

4.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

4.4理解并同意：最低报价非中标的唯一条件。

**五、响应文件要求**

（一）内容要求

5.1.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

5.1.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

5.1.3供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

5.1.4缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

5.1.5在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并打印查询结果；

5.1.6供应商《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖鲜章）；

5.1.7提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话；

5.1.8产品介绍、彩页资料等材料。

（二）格式要求

5.2.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，同时编制完整的页码、目录；

5.2.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），纸质报价一份（报价需密封）。

**六、响应文件递交时限及联系方式**

6.1递交时限：请于2022年11月10日下午5:00前将响应文件、纸质报价及产品样本交至招标办，逾期不再受理；

6.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14-5室）；

6.3联系人及电话：郭老师 63692226。

**七、比选时间及结果公示**

7.1比选时间及地点：另行通知

7.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

7.3采购人无义务向其他供应商解释未成交原因，响应文件概不退还。